**附件二：**

|  |
| --- |
| 北京十一未来城学校大鱼艺术村空间文化建设项目清单 |
| **序号** | **项目名称** | **工艺材质** | **预留电** | **规格尺寸** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 电梯厅 | 入口展示(人工墙绘) | 现场绘制（丙烯颜料） | - | 1660\*270cm | m2 | 43.60  | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 文化石 | 胶粘青石 | - | 30\*130cm | m2 | 3.90  | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 海景堆头1 | 洗米石颗粒、天然石材 | - | 6-12mm | 公斤 | 47.00  | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 海景堆头2 | 缩水木材定制景观 | - | 30\*110cm | 件 | 3.00  | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 学生手绘作品制作 | 瓦楞纸数控雕刻（素材扫描整理绘制） | - | 60\*20cm | 项 | 200.00  | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 立体装饰物 | 彩绘陈列板，数控雕刻 | - | / | 件 | 16.00  | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 主题字 | 定制加厚纸板，数控切割喷漆 | - | 120\*150cm | cm2 | 210.00  | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 筒灯 | 18W | √ | Ф50\*120 | 个 | 12.00  | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 永续绿植墙 | 仿真环保绿植墙 | 墙底打毛，底层挂网 | - | 1600\*270cm | m2 | 45.20  | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 仿真植绒青苔 | - | 1600\*270cm | m2 | 45.20  | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 定制亚克力面板 | 8mm亚克力数控切割打磨，定制亚克力面板 | - | 30\*38cm | 块 | 16.00  | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 环保展板画面 | 画面写真UV | - | 30\*38cm | 块 | 16.00  | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 乳胶墙漆 | 原墙面打磨，两遍腻子打磨 | - | 1200\*270cm | m2 | 32.40  | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 第三、四遍立邦（梦幻千色- 紫色）涂刷 | - | 1200\*270cm | m2 | 32.40  | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 主题文字 | 8mm亚克力数控切割打磨，烤哑光白漆 | - | 91+91+120+300cm | cm2 | 602.00  | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 回收双层画板 | 定制亚克力雕刻黏贴组装可开合、UV展示画面 | - | 270\*270cm | m2 | 7.29  | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 地球圆形牌 | 定制加密pvc雕刻、打磨、画面UV | - | 160\*160cm | m2 | 2.86  | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 可更新展板 | 展板架定制：8mm亚克力数控切割打磨，刨槽黏贴。画面可安装在卡槽里 | - | 90\*120cm | m2 | 1.08  | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 网兜 | 定制亚克力户型边框，卡槽固定网兜，回收塑料瓶装置在网兜内，轮廓发光灯带 | - | 180\*180cm | m2 | 3.24  | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 瓶子 | 消毒塑料瓶 | - | / | 个 | 60.00  | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 展示台 | 定制实木隔板架防滑条，刨槽打磨加灯带，墙体嵌入膨胀螺栓固定 | - | 370\*15cm | 块 | 3.00  | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 定制环保椅 | 设计定制再生（利用衣物）环保沙发 | - | 70\*70\*70cm | 个 | 3.00  | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 定制再生环保大树 | 设计定制承重树干（钢筋龙骨框架，铺设管线 | √ | 300\*300\*100cm | m2 | 32.00  | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 石膏板封面批刮腻子滚涂乳胶漆，再生纸箱消毒整理喷漆安装固定， | - | 300\*300\*100cm | 个 | 9.00  | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 树干（木地板） | 旧木地板再利用粘贴在原有柱体，E0级颗粒板UV喷绘仿真树干 | - | 90\*220cm | m2 | 3.00  | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 环保能量屋 | 设计定制8mm亚克力数控切割打磨，软扎板雕刻+UV工艺 | - | 140\*180cm | m2 | 2.52  | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 轨道 | 60°光束角 | √ | 14\*16cm | 米 | 60.00  | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 射灯 | 18W、3500k | √ | 18W | 套 | 20.00  | 　 | 　 | 　 |
| 29 | 筒灯 | 18W | √ | Ф50\*120 | 套 | 6.00  | 　 | 　 | 　 |
| 30 | 灯带 | COD防水软灯条、4000K | √ | 10W/米 | 米 | 120.00  | 　 | 　 | 　 |
| 31 | 插头 | 插头适配镇流器 | √ | 150W | 套 | 16.00  | 　 | 　 | 　 |
| 32 | 垃圾瓶回收 | 结构支撑 | 25\*25镀锌方管焊接骨架与墙体锚栓固定、表面细木工板找平打底。 | - | 1000\*270cm | m2 | 12.70  | 　 | 　 | 　 |
| 33 | 木饰面 | 木饰面粘贴于骨架 | - | 1000\*270cm | m2 | 27.00  | 　 | 　 | 　 |
| 34 | 纸筒 | 纸筒胶点连接，填充满预留空间。 | - | 15\*6.5cm | 个 | 1,100.00  | 　 | 　 | 　 |
| 35 | 瓶子 | 塑料瓶消毒加工 | - | / | 个 | 1,500.00  | 　 | 　 | 　 |
| 36 | 主题文字 | 8mm亚克力数控切割打磨，烤哑光白漆。 | - | 500cm | cm2 | 520.00  | 　 | 　 | 　 |
| 37 | 射灯轨道 | 8#吊丝链接铝方通、铝方通下方安装轨道 | √ | 2.5\*4cm | 米 | 11.00  | 　 | 　 | 　 |
| 38 | 射灯 | 18瓦、3500k、60°光束角 | √ | 14\*16cm | 个 | 10.00  | 　 | 　 | 　 |
| 39 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |