**附件2：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **合计** |
|  | |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨结构（异型墙体） | 1、50系轻钢龙骨基层； 2、双层12mm厚石膏板面层； 3、满刮腻子三遍，立邦净味乳胶漆面漆三遍 4、暗门2套，推拉展架3个， | 55 | m2 |  |  |
| 2 | 造型底板 | 1、木工板造型中间镂空 2、E0环保细木工板 3、底层：学校专用特定梦幻千色紫色墙漆墙漆两遍 | 40 | m2 |  |  |
| 3 | 科定板木饰面 | 1、涂装防火层 2、面贴学校指定科定做饰面板 尺寸：11.65\*3.7m | 40 | m2 |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 不锈钢踢脚线 | 13 | m |  |  |
| 5 | 定制铁板冲孔烤漆 | 定制2mm厚铁板激光切割、打磨、烤制学校专用紫色漆 | 15 | m2 |  |  |
| 6 | 木条展示 | 实木定制L形木条；刨槽、打磨、烤漆。 | 12 | m |  |  |
| 7 | 展示推拉板 | 1、定制国标A0级实木多层展板 2、内嵌1200\*1000\*50,双层A1级防火吸音板 3、安装带滑轨阻尼 | 3 | 组 |  |  |
| 8 | 消防栓暗门 | 1、定制木工板展柜（包含基层板和五金合页） 2、造型面贴科定版 3、面贴2mm厚铁板激光切割、打磨. | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 奖杯展示柜 | 1、定制国标A0级实木多层展板 2、内嵌1200\*1000\*50,双层A1级防火吸音板 | 5 | m2 |  |  |
| 10 | 定制嵌入展示柜 | 1、定制国标A0级实木多层展板 2、贴消防栓标识 | 3 | m2 |  |  |
| 11 | 海报悬挂装置1 | 设计定制精纺布高精喷绘 | 7 | m2 |  |  |
| 12 | 海报悬挂装置2 | 设计定制精纺布高精喷绘 | 5 | 套 |  |  |
| 13 | 游戏网架 | 定制异形游戏网架，89#镀锌管，白色烤漆铁管，焊接、打磨；网架高：380cm | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 换网绳 | 人工编织加固专用绳具，扎带,网绳直径1.2cm，整网 | 1 | 项 |  |  |
| 15 | 二层软木板 | 12mm环保软木板(块材加厚)，磨板喷漆工艺订制定位点 | 19 | m2 |  |  |
| 16 | 装饰边条 | 铝合金型材U型槽 | 17 | 根 |  |  |
| 17 | 工费 | / | 85 | 工 |  |  |
| 四、B1科技区 | | |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 图例 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| B1科技墙 | | |  |  |  |  |
| 硬装部分 | | | | | | |
| 1 | 墙面修复与刷新 | 1.基层清理 2.满刮腻子三遍 3.搭架子 | 128.5 | m2 |  |  |
| 2 | 墙面改色 | 1.面层立邦梦幻千色数控调漆设计定制面漆三遍 2.搭架子 | 128.5 | m2 |  |  |
| 3 | 石膏板包柱体 | 1.木龙骨，石膏板隔断和生态木造型饰面（双层石膏夹心条板(无填充)成品 2.腻子，3.搭架子 | 15.5 | m2 |  |  |
| 4 | 门边墙饰 | 1.面层立邦梦幻千色数控调漆设计定制面漆三遍 2.文字刻膜墙绘 | 37.5 | m2 |  |  |
| 定制部分 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 贴墙展柜 | 依据墙面尺寸定制实木多层板烤紫色漆，多层板雕刻烤漆内嵌玻璃罩板，定制嵌入LED灯带，开合式壁柜 | 11.5 | m2 |  |  |
| 2 | 冲孔铁板1 | 1.定制1.5mmG400不锈铁板（含激光切割定制图案冲孔） 2.打磨底漆两遍（含防锈）面漆三遍，内衬方钢龙骨 190\*130cm | 2.47 | m2 |  |  |
| 3 | 圆管打磨烤漆 | 直径4.6cm圆管打磨烤漆螺栓固定墙面 | 42.5 | 米 |  |  |
| 4 | 冲孔铁板2 | 1.定制1.5mmG400不锈铁板（含激光切割定制图案冲孔） 2.打磨底漆两遍（含防锈）面漆三遍，内衬方钢龙骨， | 26.3 | m2 |  |  |
| 5 | 乐高模块 | 经典系列10980+10717+11022 | 30 | 套 |  |  |
| 6 | 定制标题 | 5mm亚克力数码雕刻打磨烤漆 | 5 | 组 |  |  |
| 7 | 定制标识 | 亚克力雕刻烤漆 | 1 | 组 |  |  |
| 8 | 定制实木冲孔游戏墙 | 1.设计定制国标B1级防火12mm厚聚酯纤维吸音板裁切 2.人工刨槽 | 14.3 | m2 |  |  |
| 9 | 附件 | 展架螺栓装饰附件 | 8 | 件 |  |  |
| 10 | 结构与搭建 | 钢管 | 20.00 | 项 |  |  |
| 11 | 人工 | 6.00 | 项 |  |  |
| 12 | 服务器 | cpu | 1.00 | 项 |  |  |
| 13 | 主板 | 1.00 | 项 |  |  |
| 14 | 内存 | 1.00 | 项 |  |  |
| 15 | 显卡 | 1.00 | 项 |  |  |
| 16 | 硬盘 | 1.00 | 项 |  |  |
| 17 | 电源 | 1.00 | 项 |  |  |
| 18 | 机箱 | 1.00 | 项 |  |  |
| 19 | 体感捕捉设备 | 体感捕捉设备 | 1.00 | 项 |  |  |
| 20 | 无线网卡与视频信号线等线材 | 无线网卡与视频信号线等线材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 21 | 体感交互软件开发 | 体感交互软件开发 | 1.00 | 项 |  |  |
| 22 | 体感交互软件适配 | 体感交互软件适配 | 1.00 | 项 |  |  |
| 电路照明部分 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 电路铺设 | 1.JDG铁线管铺设 直径25 2.插座2.5平方塑铜线 3.灯具1.5平方塑铜线 | 60 | 米 |  |  |
| 2 | 定制灯具 | 1.5\*1.5镀锌铁管焊接龙骨。吸音板异形裁切uv图案，粘贴于龙骨。内置蓝景led光源，固定天花软膜面罩。 | 6.5 | 米 |  |  |
| 3 | 镭士轨道 | 加厚加铸铝材T形二线嵌入式轨道，阻燃卡扣接线口 | 56 | 米 |  |  |
| 4 | 射灯 | 可调节角度LED铝材喷漆轨道射灯，12W4000K色温 | 60 | 套 |  |  |
| 5 | 五孔插座 | 1.开孔及恢复 2.线路检测 3.施耐德五孔插座 | 3 | 个 |  |  |
| 6 | 开关 | 1.单开单控4个  2.2开单孔2个  3.开孔及恢复  4.线路检测 | 6 | 个 |  |  |
| 施工安全类 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 围挡现场保护 | 珍珠棉铺设，保护原学校地胶 | 60 | m2 |  |  |
| 2 | 垃圾清运 | / | 2 | 车 |  |  |
| 3 | 措施费 | 校内静音，上课期间不能施工需保持案安静，夜间加班费用、人工降效费用、防尘降噪、临时围挡、专人看守、警示提示牌、施工部位临时保护费、场内二次搬运费等工程相关措施费（不包含围挡地面铺设费用） | 1 | 项 |  |  |